开机界面

双数班级一般选择系统2，

（选择ctrl+r可以还原系统，硬盘中的内容也会消失）

密码为testing（或者空格）

无法开机的排查

1. 检查电源
2. 检查显示器
3. 检查网线,或者切换网线接口

检查内网通-个人信息,IP应该为172开头,

如果为192开头则说明没有网络

1. 检查键盘,圆口的键盘不支持热插拔,需要重启才能安装驱动,

系统内部

1. 内网通

更改部门为276，姓名为

可以用于发送信息和文件，

1. 桌面共享

绿色软件

第一个按钮为共享自己的电脑，

找到自己电脑的IP地址

可以使用控制面板，网络与共享中心，查看

可以使用cmd，输入ipconfig查看，

（ipconfig/all可以查看MAC地址)

(cmd窗口可以打开多个)

第二个按钮为加入共享屏幕

Q文件夹内的软件

只需要选择客户端，输入同样的IP地址，再点击开始连接即可

1. 网络联通检查

使用ping命令可以查看网络延迟

理想情况ping 172.31.15.250为时间在1ms左右,

联网较慢的情况ping 172.31.255.1时间在100ms以上,

存在无法访问的情况ping 172.31.14.11,即服务器没有开机,网络上不存在该IP地址等,

IP地址存在,但延迟极大的情况ping 8.8.8.8,显示为请求超时

Ping命令后加入附加参数 -t可以使用长延迟,

1. 远程桌面连接

Win + R,输入mstsc命令,可以通过对面的IP地址连接别的桌面

msconfig,可以设置系统启动项,

可以将命令输入到记事本中,再将后缀改为bat,

然后就可以通过打开bat文件执行命令,

WPS的目录

在文档开头设置标题名称,

选择视图-文档结构图,可以打开文档结构图界面,

创建三个(标题)文本行,在开始选项卡中设置为标题一

可以继续创建次标题,并在开始选项卡中设置为标题二,

(默认只设置到四级,更高的目录级数需要在开始-新样式中创建),

设置完成后,将光标停留在顶部名称的后部(这样会生成整个文档的目录,最高只能到9级),

可以选择引用-目录-自动目录来生成目录;命令会生成新的目录,原来的标题会作为文本内容保存,

引用-目录-自定义目录,可以更改显示目录的级数(最高只能到9级),

共享服务器

公司内部部署的服务器,只能在公司内网访问

Win+r,输入\\172.31.15.250,

用户名为bwf,密码为51Testing!,

Excel

同步录入

按住ctrl,选择多个单元格

输入文字,

按住ctrl+enter,可以在所有单元格内输入同样内容,

调整行高列宽

按住ctrl选中多行,多列

开始-行和列,可以更改行高,列宽,

填充

选中单元格,右下角变为加号后,可以向下拉填充内容,

下拉菜单

数据-有效性-选择序列,

可以输入需要输入的内容,不同选项间使用英文逗号分隔,

思维导图的使用